**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**System**

2-Wege-Bassreflex

**Tieftöner**

30cm (12", 63-mm-VC)

**Hochtöner**

dyn. 25-mm-Hornhochtöner (1", 44-mm-VC)

**Belastbarkeiten**

**Maximale Belastbarkeit**

500WMAX

**Nennbelastbarkeit**

250WRMS

**Allgemein**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

50-20000Hz

**Mittl. Schalldruck (1W/m)**

98dB

**Max. Nennschalldruck**

122dB

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

380x630x350mm

**Eingänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON

**Ausgänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

**Gewicht**

21,8kg