**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**System**

2-Wege-Bassreflex

**Tieftöner**

38cm (15", 75-mm-VC)

**Hochtöner**

dyn. 25-mm-Hochmitteltöner

 (1", 44-mm-VC)

**Belastbarkeiten**

**Maximale Belastbarkeit**

700WMAX

**Nennbelastbarkeit**

350WRMS

**Allgemein**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

45-20000Hz

**Mittl. Schalldruck (1W/m)**

99dB

**Max. Nennschalldruck**

124dB

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

470x770x440mm

**Eingänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON

**Ausgänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

**Gewicht**

32,5kg