**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**System**

Bassreflex

**Tieftöner**

46cm (18", 100-mm-VC)

**Hochtöner**

-

**Belastbarkeiten**

**Maximale Belastbarkeit**

1200WMAX

**Nennbelastbarkeit**

600WRMS

**Allgemein**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

30-300Hz

**Mittl. Schalldruck (1W/m)**

98dB

**Max. Nennschalldruck**

126dB

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

600x750x750mm

**Eingänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON

**Ausgänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON, par.out

**Gewicht**

57kg