Trägerfrequenz

863-865MHz

Sendeleistung

10mW

Audio-Frequenzbereich

40-15000Hz

Frequenzstabilität

±0,005%

Betriebsdauer

> 5h

Abmessungen

Ø 52mm x 230mm

Gewicht

210g