Trägerfrequenz

863-865MHz

Sendeleistung

10mW

Audio-Frequenzbereich

40-15000Hz

Frequenzstabilität

±0,005%

Betriebsdauer

> 5h

Abmessungen

68x140x27mm

Gewicht

90g