**Laserdioden**

RG

**Farben**

RG

**Leistung (mW)**

30/30

**Wellenlänge (nm)**

660/532

**Klasse**

2M

**Motor**

Servo

**kpps**

-

**Winkel**

±45°

**LED-Fluter**

-

**Vollgrafik**

-

**Geometrische Figuren**

3

**Effekte**

-

**Grafiken**

-

**Animierte Grafiken**

-

**DMX**

-

**ILDA**

-

**Auto-Show-Programme/Stand alone**

X

**Music-Show-Programme**

X

**Master/Slave**

-

**Zoom**

-

**X/Y-Spiegelung**

X

**Strobe**

X

**Effektscheiben**

1

**Display**

ohne

**DMX In**

-

**DMX Out**

-

**Lock**

-

**Remote/Not-Aus**

-

**ILDA In**

-

**ILDA Out**

-

**Stand-Alone-Control**

X

**DIP-Schalter für Adresse**

-

**Scannerjustage**

-

**Hängevorrichtung**

-

**Standfüße**

X

**Zubehör**

Steckernetzteil

**Abmessungen**

138x136x110mm

**Gewicht**

470g

**Stromversorgung**

5V Gleichstrom /1A

**Gehäuse**

Kunststoff